**校园视频监控系统联网接入“黄石市雪亮工程”**

**采购网关服务器及服务项目询价公告**

各供应商：
  学校校园视频监控系统需要与110公安视频监控平台联网，按“黄石市雪亮工程”建设要求，我校校园视频监控系统需要另行加装视频监控接入网关服务器（含与市公安局视频专网共享平台配套的管理软件系统），并需要将校内对接入“雪亮工程”的160个探头的IP地址修改成对接设备对应的IP地址以达到联网配置需求（咨询电话：学校信息中心0714-6379893，陈老师；学工处：0714-6379919，陈主任），采购清单（含参数明细）附后。现公开询价以确定供货单位，欢迎各资质供应商参与本项目建设的投标报价，本项目的采购预算为人民币3万元，投标报价函文件须盖章、并提供营业执照复印件，用档案袋密封，封面注明投标名称、联系人、联系电话。投标报价文件请于2021年4月2日上午9:30前送交（或邮寄）学校总务处，邮寄地址：黄石市发展大道155号（湖北城市职业学校），联系人：李老师0714-6379883、15072056627。
 本项目为交钥匙工程，费用包干（包干价）。学校公开询价小组按同等条件下本项目投标报价的总报价最低者成交，成交结果经学校党政联席会研究通过后直接通知成交供应商。

湖北城市职业学校

2021年3月30日

湖北城市职业学校办公设备（耗材）用品采购询价单

**一、硬件服务器配置要求：**

1、最大支持1颗 Intel Xeon E3-1225 V5 产品系列CPU ，4核4线程，主频3.3GHZ，Cache为8MB,最大支持TDP为80W；

2、1个DB-15 VGA接口，4个 千兆网口，1个BMC管理网口，支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口；

3、配置2条8GB DDR4/带ECC UDIMM；

4、配置1块1T 3.5吋 6Gb SATA热插拔硬盘，前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘；

5、内置主板支持2个M.2 接口（基于PCIe 3.0 x4 协议）。

**二、软件功能要求：**

1、支持Web方式访问，配置、管理网关设备；

2、多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；

3、支持联网标准协议GBT28181-2011/GB28181-2016/DB33，可以直接接入；

4、符合GB/T28181-2011(含修改补充文件)、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求；

5、支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等；

6、2万视频通道，15个下级域，1个上级域

7、报警频率150条/2s内，报警接收响应时间不超过1.5s；

8、项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商。

1. **要求：投标人需提供软件与黄石市雪亮工程平台无缝对接承诺函。**
2. **公开询价报价单：**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购事由及用 途 | 黄石市“雪亮工程”联网 |
| 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 估价 | 备 注 |
| 视频监控接入网关服务器 | 详见附件 | 台 | 1 |   |  |
| 软件系统 | 套 | 1 |  |
| 校内对接入“雪亮工程”的160个探头的IP地址修改成对接设备对应的IP地址辅材若干 |  |  |  |   |  |
|  |  |  | 小计 |   |  |

**报价总金额（大小写）：**

**报价单位（盖章）：**

**联系人及电话：**

**日期：**