**湖北城市职业学校**

**建筑工程施工专业实训设备采购报价单（黄色部分必填）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **要求** | **是否****偏离** | **品牌** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | DSZ1精密自动安平水准仪 | 新仪器： 每公里往返测量标准偏差： ≤1.0mm望远镜：物镜成像： 正像放大倍率： ≥38x有效孔径： ≥50最短视距： ≥1.6m补偿器补偿范围： ≥±14'补偿误差：≤0.3"/1'  | 台 | 5 | 1. 每台新仪器包含一个铝合金脚架，一套三米红黑尺（含尺垫）
2. 为保证采购质量，推荐水准仪品牌苏一光、南方测绘、北京博飞等
 |  |  |  |  |
| 2 | 全站仪 | 新仪器： 望远镜成像：正像放大倍率： ≥30x 有效孔径： ≥45mm分辨率： ≥3"最短视距： 1.0m角度测量精度： 2"级 距离测量免棱镜测距： ≥1000m单棱镜测距： ≥6km 精度： ≤ ±（2+2×10-6˙D)mm显示器类型：2.7寸彩色QVGA显示屏内存容量： 120000点；支持SD卡扩充 | 台 | 5 | 1. 每台新仪器包含一个铝合金脚架，一个棱镜，一根单杆加支架。
2. 为保证采购质量，推荐全站仪品牌苏一光、南方测绘、中海达、科力达等
 |  |  |  |  |
| 3 | 普通360度大棱镜 | 棱镜常数：+23.1MM棱镜精度：5秒 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 望远镜 | 视野：1000YDS倍数：12X防水：IPX7充氮清晰度：3MP棱镜材质：BAK4目镜：20mm棱镜系统：屋脊冷静系统 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对讲机 | 距离：≥10公里待机：≥10天充电:Type-c快充电池容量：≥2000mA功能特点：定位功能、轨迹回放、录音回放、天气预报、高清音质 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| **以上合计总报价： （元）** |

**投标单位（盖章）：**

**法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：**

**联系人及电话：**

**日期：**