**湖北城市职业学校**

**建筑工程施工专业实训设备采购报价单（黄色部分必填）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **要求** | **是否**  **偏离** | **品牌** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | DSZ1精密自动安平水准仪 | 新仪器：  每公里往返测量标准偏差： ≤1.0mm  望远镜：  物镜成像： 正像  放大倍率： ≥38x  有效孔径： ≥50  最短视距： ≥1.6m  补偿器  补偿范围： ≥±14'  补偿误差：≤0.3"/1' | 台 | 5 | 1. 每台新仪器包含一个铝合金脚架，一套三米红黑尺（含尺垫） 2. 为保证采购质量，推荐水准仪品牌苏一光、南方测绘、北京博飞等 |  |  |  |  |
| 2 | 全站仪 | 新仪器： 望远镜  成像：正像  放大倍率： ≥30x  有效孔径： ≥45mm  分辨率： ≥3"  最短视距： 1.0m  角度测量  精度： 2"级  距离测量  免棱镜测距： ≥1000m  单棱镜测距： ≥6km  精度： ≤ ±（2+2×10-6˙D)mm  显示器类型：2.7寸彩色QVGA显示屏  内存容量： 120000点；支持SD卡扩充 | 台 | 5 | 1. 每台新仪器包含一个铝合金脚架，一个棱镜，一根单杆加支架。 2. 为保证采购质量，推荐全站仪品牌苏一光、南方测绘、中海达、科力达等 |  |  |  |  |
| 3 | 普通360度大棱镜 | 棱镜常数：+23.1MM  棱镜精度：5秒 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 望远镜 | 视野：1000YDS  倍数：12X  防水：IPX7充氮  清晰度：3MP  棱镜材质：BAK4  目镜：20mm  棱镜系统：屋脊冷静系统 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对讲机 | 距离：≥10公里  待机：≥10天  充电:Type-c快充  电池容量：≥2000mA  功能特点：定位功能、轨迹回放、录音回放、天气预报、高清音质 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| **以上合计总报价： （元）** | | | | | | | | | |

**投标单位（盖章）：**

**法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：**

**联系人及电话：**

**日期：**